SQ462W - Unitech -WD100软件定制说明2018.3.17

1：此系统要两个版本，先编译带Google（GMS），不带GooglePlay（GMS）等通知

GMS Version of OS delivered on product, None GMS version of OS delivered, on request within a 5 working days

2：默认设置电池百分比打开，可以在状态栏上看到电量百分比

By default show battery percentage in status bar

3：USB连接电脑时默认选项为MTP （现阶段不能实现可以不勾选任何项）

By default the USB connection should be MTP

4：设备名称为WD100，所有显示设备名称的地方都是WD100，比如设备连接电脑时，

在电脑右下角显示WD100，WiFi热点名称，搜索蓝牙名称... 都是WD100

ModelNumber at Settings/About phone shoulf be WD100,

Device name when connect via USB should be WD100

5：回复出厂设置时候默认语言还是英语

After Factory Reset default language should US

6：设置/安全/未知来源默认要打开

Setting/Security/UnknownResource should be by default enabled

7：安装谷歌浏览器，浏览器默认网址是google.com or eu.ute.com

Chrome as browser, Browser landing page either google.com or eu.ute.com

8：开机画面为unitech，（附图- File "unitech\_silver-01.jpg"）

开机画面顺序：unitech logo—>Android字样—> 进入系统

Boot logo to be Unitech,

9：WiFi默认为打开 / WiFi by default ON

10：创建默认WiFi 账号和密码，自动识别及登录

Default 1 created Wifi profile，Name: Stage PSK: 12345678

11：系统预装 apk："Unote V1.1.3.2.apk"

Installed Unote， File "Unote V1.1.3.2.apk"

12：系统预装 apk："Macrodroid-3.11.5.apk"

Installed "Macrodroid.apk" File "Macrodroid-3.11.5.apk"

13：系统预装 apk："AutoExec-V1.1.20Signed"

Installed "AutoExec", File "AutoExec-V1.1.20Signed"

14: 座充（unitech定制座充，充两台主机）支持以太网（USB转以太网） 和 USB host

Desktop cradle to support USB OTG (USB Host)

Ethernet cradle support (Docker Station) in Cradle and in OS

15：给unitech新建OTA服务器（类似印度OTA服务器）

Can make OTA service for Unitech ?

Settings/AboutDevice/System Update/RemoteUpdate, press Menu/Settings

showing <http://update.urovo.com:8000/Update/osUpdate>

16: 系统签名以下APK 并预装到系统

On request signing of APK:

Installer V1.2.93\_unsigned

AirPlaneModeOff-unsigned

OSInstaller V1.1.3\_unsigned

17:默认关闭USB调试，隐藏开发者选项，（点击os版本5次后可以打开开发者选项）

USB Debug disabled until "Developer options" are enabled

18：\*#1262\*# 要设置成英文；

19：移除摄像头解码的APP

Camera-Barcode scan app，Remove app from OS

20：添加快速连接扫描指环APP （R70 APP）

21：以下截图中的manufacture改为“Unitech”

StrModel 改为“WD100”

