SQ52C-Unitech-EA500软件定制说明 18.4.13

1：此系统要两个版本，先编译带Google（GMS），不带GooglePlay（GMS）等通知

根据GMS 新政策来定，优先级改为是否可以连上Google

GMS Version of OS delivered on product, None GMS version of OS delivered, on request within a 5 working days

2：默认设置电池百分比打开，可以在状态栏上看到电量百分比

By default show battery percentage in status bar

3：USB连接电脑时默认选项为MTP （现阶段不能实现可以不勾选任何项）

By default the USB connection should be MTP

4：设备名称为EA500，所有显示设备名称的地方都是EA500，比如设备连接电脑时，

在电脑右下角显示EA500，WiFi热点名称，搜索蓝牙名称... 都是EA500

ModelNumber at Settings/About phone shoulf be EA500,

Device name when connect via USB should be EA500

5：回复出厂设置时候默认语言还是英语

After Factory Reset default language should US

6：设置/安全/未知来源默认要打开

Setting/Security/UnknownResource should be by default enabled

7：OS带GMS的浏览器默认网址是google.com ，不带GMS的为Bing

Chrome as browser, Browser landing page either google.com or eu.ute.com

Without GMS browser is Bing;

8：开机画面为unitech，（附图- File "unitech\_silver-01.jpg"）

开机画面顺序：unitech logo—>Android字样—> 进入系统

Boot logo to be Unitech,

9：WiFi默认为打开 / WiFi by default ON

10：创建默认WiFi 账号和密码，自动识别及登录

Default 1 created Wifi profile，Name: Stage PSK: 12345678

11：系统预装 apk："Unote V1.1.3.2.apk"

Installed Unote， File "Unote V1.1.3.2.apk"

12：系统预装 apk："Macrodroid-3.11.5.apk"

Installed "Macrodroid.apk" File "Macrodroid-3.11.5.apk"

13：系统预装 apk："AutoExec-V1.1.20Signed"

Installed "AutoExec", File "AutoExec-V1.1.20Signed"

14: 设备支持USB host和以太网 （现在座充无法支持USB host）

Desktop cradle to support USB OTG (USB Host)

Ethernet cradle support (Docker Station) in Cradle and in OS

15：给unitech新建OTA服务器（先改OTA地址,服务器后续搭建）

Can make OTA service for Unitech ?

Settings/AboutDevice/System Update/RemoteUpdate, press Menu/Settings

showing <http://update.urovo.com:8000/Update/osUpdate>

16: 系统签名以下APK 并预装到系统 （使用UTE key）

On request signing of APK:

Installer V1.2.93\_unsigned

AirPlaneModeOff-unsigned

OSInstaller V1.1.3\_unsigned


17:默认关闭USB调试，隐藏开发者选项，（点击os版本5次后可以打开开发者选项）

USB Debug disabled until "Developer options" are enabled

18：\*#1262\*# 要设置成英文；

19：以下截图中的manufacture改为“Unitech”

StrModel 改为“EA500”



20: 使用UTE key来编译OS；