**SQ52-Unitech-EA500 软件定制说明 2018.7.9**

1: 非签英文OS，带Google（GMS），不带GMS的OS待通知后编译；

GMS Version of OS delivered on product, None GMS version of OS delivered, on request within a 5 working days

2：默认设置电池百分比打开，可以在状态栏上看到电量百分比

By default show battery percentage in status bar

3：USB连接电脑时默认选项为MTP 或仅充电模式

By default the USB connection should be MTP

4：设备名称为EA500，所有显示设备名称的地方都是EA500，比如设备连接电脑时，

在电脑右下角显示EA500，WiFi热点名称，搜索蓝牙名称... 都是EA500

ModelNumber at Settings/About phone shoulf be EA500, Device name when connect via USB should be EA500

5：回复出厂设置时候默认语言还是英语

After Factory Reset default language should US

6：设置/安全/未知来源默认要打开

Setting/Security/UnknownResource should be by default enabled

7：OS带GMS的浏览器默认网址是google.com ，不带GMS的为Bing

Chrome as browser, Browser landing page either google.com or eu.ute.com Without GMS browser is Bing;

8：开机画面为unitech，（附图- File "unitech\_silver-01.jpg"）

开机画面顺序：unitech logo—>Android字样—> 进入系统 Boot logo to be Unitech,

9：WiFi默认为打开 / WiFi by default ON

10：创建默认WiFi 账号和密码，自动识别及登录

Default 1 created Wifi profile， Name: Stage PSK: 12345678

11：系统预装apk1：Installed Unote：File "Unote V1.1.3.2.apk"

12：系统预装apk2：Installed "Macrodroid.apk"：File "Macrodroid-3.11.5.apk"

13：系统预装apk3：Installed "AutoExec"：File "AutoExec-V1.1.20Signed"

14：系统预装apk4：Installed Google Voice type enabled；

15：设置关于设备里的“Serial number” 必须和“SN”一致

S/W serialnumber at Settings\AboutPhone\Status to be same as H/W serial (packaging box and battery compartment)

16：工厂测试里必须要为英文；

Product testing applications For example; EngineeringMode / Functiontest \*#1262\*# in English

17：默认关闭USB调试，隐藏开发者选项；

USB Debug disabled until "Developer options" are enabled

18：设备打开USB host的同时可以充电；

Desktop cradle to support USB OTG (USB Host) Ethernet cradle support (Docker Station) in Cradle and in OS


19：unitech定制专用OTA服务器，服务器地址改为unitech （不能有urovo字样）

Settings/AboutDevice/System Update/RemoteUpdate, press Menu/Settings

showing <http://update.urovo.com:8000/Update/osUpdate>

20：以下截图中的manufacture改为“Unitech”

StrModel 改为“EA500”



21: 使用UTE key来编译OS；*UTE key；*

22：设备在不带指纹模块的时候，设置里的指纹选项为灰色（默认disable，不能开启）

设备带指纹模块的时候可以打开和关闭；

At EA500 there is Settings/Security/Fingerprint but EA500 does not have FP reader；